# Sensor

Bij het uploaden (opstarten) van de sensor krijgen wij 1 pakket binnen die wij ook kunnen zien via een SDR.

Afbeelding met tekst, computer, computer, Computerhardware

Automatisch gegenereerde beschrijving

Hierna gaat de sensor in slaap en bij het ontwaken doet deze weer een meting en verzend deze niet meer.

Afbeelding met computer, overdekt, Personal computer, Computerhardware

Automatisch gegenereerde beschrijving

# TTN

Bij TTN krijgen wij soms het eerste pakketje binnen maar dit resulteert in 00 00 waarde.





# Console

|  |
| --- |
| Starting measurement  Read the measurements  Back to sleep  MassConcentrationPm1p0:2.60 MassConcentrationPm2p5:2.80 MassConcentrationPm4p0:2.80 MassConcentrationPm10p0:2.80 AmbientHumidity:32.65 AmbientTemperature:25.47 VocIndex:85.00 NoxIndex:1.00  TRANSMITTED  Starting measurement |