Verbruik IoT project

Afbeelding met lijn, tekst, Perceel, diagram

Automatisch gegenereerde beschrijving

Opstart & IDLE – met SEN55

Afbeelding met lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving

100 – 110 mA

SLEEP

15 – 16 mA

Afbeelding met lijn, schermopname, Perceel, diagram

Automatisch gegenereerde beschrijving

TRANSMIT

PIEK – 260 – 272 mA

SENDING (7 seconds) – 150 – 170 mA

Afbeelding met lijn, Perceel

Automatisch gegenereerde beschrijving

<https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/PPK2_User_Guide_v1.0.1.pdf>